int rojo =13;

int verde=12;

int buzzer=11;

void setup() {

pinMode(rojo, OUTPUT);

pinMode(verde, OUTPUT);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, LOW);

digitalWrite(buzzer, LOW);

}

void loop() {

digitalWrite(rojo, HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(rojo, LOW);

digitalWrite(verde, HIGH);

for(int i=0; i<10; i++){

digitalWrite(buzzer, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(buzzer, LOW);

delay(500);

}

digitalWrite(verde, LOW);

}